/* -------------------------------*- C++ -*--------------------------------- *\ 
|  phasicFlow File                                                            | 
|  copyright: www.cemf.ir                                                     | 
\* ------------------------------------------------------------------------- */  
objectName 	settingsDict;
objectType 	dictionary;
fileFormat  ASCII;
/*---------------------------------------------------------------------------*/
run 			binarySystemofParticles;

dt 				0.00001; 	                     // time step for integration (s)

startTime 		0; 			                     // start time for simulation 

endTime 		10; 		                     // end time for simulation 

saveInterval 	0.1; 		                     // time interval for saving the simulation

timePrecision   6;			                     // maximum number of digits for time folder 

g 				(0 -9.8 0);                      // gravity vector (m/s2) 

// save necessary (i.e., required) data on disk
includeObjects (diameter);                                                 
// exclude unnecessary data from saving on disk
excludeObjects (rVelocity.dy1 pStructPosition.dy1 pStructVelocity.dy1); 

integrationMethod 		AdamsBashforth2; 	     // integration method 

writeFormat 			ascii;                   // data writting format (ascii or binary)

timersReport 			Yes;  	                 // report timers

timersReportInterval   	0.01;	                 // time interval for reporting timers
